Punti di controllo orizzontali - PanoTools.org Wiki

# Punti di controllo orizzontali

L'ottimizzatore dei panorama tools, è in grado di elaborare differenti schemi per allineare le foto utilizzando i punti di controllo: i punti normali sono del tipo t0, i punti di controllo orizzontali sono t1 e quelli verticali sono del tipo t2.

L'utilizzo principale dei punti di controllo orizzontali, è quello di cambiare la prospettiva del panorama in modo che le strutture marcate come tali risultino orizzontali nella proiezione finale. In un panorama formato da più immagini, questo è possibile solamente se l'ottimizzazione di rollio e inclinazione è effettuata per tutte le immagini e lo è anche l'imbardata tranne che per l'immagine bloccata.

È importante identificare i punti di controllo orizzontali il più lontano possibile fra loro. Si ponga comunque attenzione a non impostarli a una distanza angolare pari a 180° in un panorama in proiezione cilindrica o equirettangolare, dato che in questa eventualità l'orizzonte non sarà livellato.

Si ricorda anche che tutte le linee orizzontali nel mondo reale rimangono tali solamente nelle proiezioni rettilineari. In quelle cilindriche, equirettangolari e fisheye rimane orizzontale solamente l'orizzonte.

Maggiori dettagli sulla correzione della prospettiva e nell'aiuto dei Panotools.

Tratto e tradotto da "http://wiki.panotools.org/Horizontal_control_points"