Processo di lavoro a 16 bit con hugin - PanoTools.org Wiki

# Processo di lavoro a 16 bit con hugin

In questo esempio non verrà discusso il motivo per cui si desidera scattare delle immagini in formato RAW assemblandole poi nel formato a 16 bit; verrà invece fornita una semplice spiegazione pratica che elenca gli strumenti disponibili e ne descrive l'utilizzo con hugin.

## Preparare le immagini a 16 bit

Si cominci utilizzando dcraw per leggere i file RAW convertendoli in serie (batch) in un formato PPM a 16 bit per canale portabile. Le immagini RAW scattate da una Nikon 8700 hanno un'estensione .nef, quindi il comando è il seguente:

     dcraw -v -w -4 dscn*.nef

Si noti che, anche se hugin, nona ed enblend supportano i dati HDR in virgola mobile, non si ha alcuna perdita convertendo i dati RAW in un formato a 16 bit di profondità colore dato che le immagini RAW sono tipicamente a 12bit. Se si necessita di un più ampio intervallo dinamico di quello fornito dalle immagini RAW, è possibile combinare delle esposizioni scattate a forcella (bracketed) seguendo il processo di elaborazione HDR con hugin.

I file PPM non sono leggibili da hugin o nona, quindi il passo successivo consiste nell'utilizzare ImageMagick per creare dei file TIFF a 16 bit per canale:

     convert -rotate 270 -gamma 2.2 dscn3088.ppm dscn3088.tif
     convert -rotate 270 -gamma 2.2 dscn3089.ppm dscn3089.tif
     ...

Si noti che le immagini sono state ruotate tutte insieme dato che sono state tutte scattate nella modalità ritratto. Anche la correzione della Gamma è effettuata in questo passaggio dato che i dati RAW sono generalmente lineari e difficili da visualizzare senza un profilo di colore (non ancora supportato da hugin).

Ora è possibile eliminare i file PPM intermedi.

In alternativa può essere utilizzato UFRaw per la conversione diretta dal formato RAW.

Se necessario, correggere l'aberrazione cromatica con fulla in questa fase.

## Assemblare con hugin

Le immagini TIFF possono essere caricate in hugin come solito con l'eccezione che:

le informazioni EXIF relative al campo inquadrato sono andate perse durante la conversione in PPM, quindi il valore deve essere inserito manualmente, riottimizzato con PTOptimizer o trasferito dai file RAW utilizzando exiftool:

     exiftool -tagsfromfile DSCN3088.nef -overwrite_original_in_place -exif:all DSCN3088.tif

Assemblare le immagini in un file in formato TIFF; è possibile utilizzare enblend come passo finale.

Se si sta lavorando con dei dati lineari (gamma = 1), allora si deve assegnare un gamma pari a 2,2 alle immagini rimappate dopo l'assemblatura con nona ma prima di avviare enblend:

     mogrify -gamma 2.2 myproject_*.tif

## Post processing

Il file TIFF ottenuto è nel formato RGBA a 16bit per canale, che non è visualizzabile dalla maggior parte dei visualizzatori di immagini o da un browser web; occorre quindi compiere un ulteriore passo per rendere le immagini più compatibili:

aprire il file in un programma di foto ritocco, in grado di elaborare immagini a 16 bit, come cinepaint o krita; modificare a piacimento i colori, ritoccare o applicare una maschera di contrasto e salvare infine in un formato a 8bit per canale come JPEG.

Alternativamente si possono ottenere degli ottimi risultati semplicemente applicando il profilo di colore ICC della propria fotocamera e convertendo poi allo spazio colore sRGB; lcms fornisce lo strumento tifficc per realizzare questo passaggio:

     tifficc -i mycamera.icm myproject.tif output.tif

Tratto e tradotto da "http://wiki.panotools.org/16bit_workflow_with_hugin"