Linguetta dell'assistente di hugin - PanoTools.org Wiki

# Linguetta dell'assistente di hugin

L'assistente di hugin automatizza pressoché ogni passaggio necessario alla creazione di un panorama; è sufficiente seguire questi tre passi:

# 1. Carica immagini...

Premere il pulsante carica immagini... per selezionare le foto da utilizzare per creare il panorama. Questa procedura tenterà di identificare il HFOV (horizontal field of view = campo inquadrato orizzontale) associato alle foto, controllando le informazioni salvate dalla fotocamera. Se questi dati non vengono trovati, verrà richiesto di inserirli manualmente, oppure è possibile lasciarli calcolare a hugin in base alla lunghezza focale e al valore del moltiplicatore della lunghezza focale.

Se non si è sicuri sul tipo di lente si accetti il valore di default: Normale (rettilineare).

# 2. Allinea...

Premere il pulsante Allinea... per avvalersi di uno strumento automatico quale autopano-sift per collegare le immagini e utilizzare poi l'ottimizzatore interno di hugin per allinearle, correggerne l'esposizione e il bilanciamento del bianco. Il risultato apparirà nella finestra di anteprima di hugin; se l'anteprima risulta soddisfacente, si può proseguire premendo il pulsante Crea panorama.... Diversamente, sarà necessario effettuare dei cambiamenti al progetto utilizzando le linguette presenti nella finestra principale di hugin.

# 3. Crea panorama...

Infine, utilizzare il pulsante Crea panorama... per assemblare il panorama in un file immagine con le impostazioni di qualità predefinite.

Tratto e tradotto da "http://wiki.panotools.org/Hugin_Assistant_tab"