Fattore di ritaglio (crop factor)r - PanoTools.org Wiki

# Fattore di ritaglio (crop factor)

Il fattore di ritaglio o moltiplicatore della lunghezza focale,esprime il rapporto tra la grandezza del sensore CCD della fotocamera e la grandezza di una classico pellicola fotografica nel formato a 35mm.

Generalmente i CCD sono più piccolo, quindi il fattore di ritaglio per una fotocamera tascabile può raggiungere anche un valore pari a 6 mentre quelli di una fotocamera DSLR si aggira intorno a 1,5. Alcune DSLR hanno un sensore di 35mm, quindi per esse il fattore è pari a 1 e sono identificate con la dicitura "full frame".

In alternativa è semplice calcolarlo come frazione tra la lunghezza focale indicata dalla fotocamera e quella equivalente nel formato 35mm. Questi due valori sono riportati fra le specifiche di una qualsiasi fotocamera digitale mentre le dimensioni del CCD/CMOS sono più difficili da reperire

Collegamenti esterni: i segreti del il fattore di ritaglio digitale.

Tratto e tradotto da "http://wiki.panotools.org/Crop_factor"