Distorsioni dell'obiettivo - PanoTools.org Wiki

# Distorsioni dell'obiettivo

Le lenti reali non non proiettano in modo geometricamente esatto una scena su una pellicola su un sensore; nella maggior parte dei casi l'immagine è distorta in un modo o nell'altro. Esistono tre tipi comuni di distorsione:

- distorsione a barilotto la quale causa la piegatura verso l'esterno delle linee rette al di fuori del centro dell'immagine (come un barile);
- distorsione a cuscinetto che causa la piegatura verso l'interno delle linee rette al di fuori del centro dell'immagine (come un cuscino);
- distorsione ondulata, che è una combinazione delle due precedenti; è principalmente il risultato di una correzione ottica incompleta di una delle precedenti distorsioni. Ne esistono due sotto tipi:
  - con distorsione a barilotto nel centro dell'immagine e a cuscinetto nelle zone esterne ("distorsione a bolla");
  - con distorsione a cuscinetto nel centro dell'immagine e a barilotto nelle zone esterne.

Il modello di correzione dell'obiettivo dei panotools è in grado di correggerli tutti.

Tratto e tradotto da "http://wiki.panotools.org/Lens_distortion"