Imbardata - PanoTools.org Wiki

# Imbardata

L'imbardata rappresenta l'angolo di rotazione orizzontale della fotocamera.

Se si sta riprendendo un panorama, si dovrà ruotare la fotocamera orizzontalmente (attorno a un asse verticale). Un'immagine verrà impostata come blocco e a questa sarà associata un'imbardata pari a 0. L'angolo cui cui è stata ruotata la fotocamera rispetto a questa immagine, è l'ampiezza dell'imbardata.

Per un panorama a 360°, la differenza di imbardata tra due immagini successive può essere valutata dividendo 360 per il numero di immagini.

Tratto e tradotto da "http://wiki.panotools.org/Yaw"